**■（笠利）諸室の考え方と想定される使用や性能についての参考水準**

**住用地区及び笠利地区に統一される内容については　＜○統一内容＞，異なる内容については＜●異なる内容＞で記載しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添付資料４**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 諸室名，設備 | 想定される使用や性能についての参考水準 | その他設備 | 想定児童数 | 想定室面積 |
| 各保育室共通 | ○収納について　園児１人あたり　園児バッグ50×60×高さ50ｃｍ，布団収納時70×60×高さ40ｃｍ  　保育道具収納　　約1.2ｍ３（参考3.0ｍ×1.0ｍ×0.4ｍ）  ○療育に有効なスイング遊具などが設置できる工夫  ○クラス設営がしやすい工夫（マグネット対応等）  ○先生の作業スペースを設ける。  ●トイレは，0歳児室は保育室内に配置し，1～2歳児1か所，３～５歳児1か所設ける。 | Wi-Fi  防犯カメラ  電話（内外線）  児童用手洗  職員用手洗，  事務机 | **―** | **―** |
| 乳児室  （0歳児） | ○ほふくコーナーと就寝コーナー（可動・クッション性あり）を可動棚等で分け可変性を持たせたい。  ○保育室を壁で仕切る等，独立した生活を過ごせる工夫  ●沐浴室，調乳室，おむつ台は作業中でも保育室に目線がいくよう工夫した配置 | 給湯設備  簡易シャワー併設トイレブース，おむつ台  調乳ユニット，沐浴ユニット，ベビーベッド３台 | 10名 | 40㎡ |
| ほふく室  （1歳児） | ○ほふくコーナーと就寝コーナー（可動・クッション性あり）を可動棚等で分け可変性を持たせたい。  ○保育室を壁で仕切る等，独立した生活を過ごせる工夫。 | 簡易シャワー併設のトイレブース | 15名 | 60㎡ |
| 保育室  （2～5歳児） | ○園児数の増減に対応できる柔軟性。  ○廊下や保育室内にスペースを配置し児童が落ち着ける小スペースを設ける。  ○３～５歳児用保育室にはピアノを置くスペースを確保する。  ●１～２歳児用のトイレブース（簡易シャワー併設）を隣接した場所に１か所設ける。  ●３～５歳児用のトイレブース（簡易シャワー併設）を隣接した場所に１か所設ける。 | 簡易シャワー併設のトイレブース  コンパクトなピアノやオルガン | 75名 | 200㎡ |
| 沐浴室・洗濯室 | ○乳児室との連携  ○将来的な備えとしてガス管を配置する | 沐浴ユニット  洗濯機，汚物流し | － | 10㎡ |
| 調乳室 | ○乳児室との連携 | 給湯設備  滅菌保管庫 | － | 5㎡ |
| 遊戯室 | ○ステージ（可動でも可）・舞台袖に待機スペースを設ける。  ○会議室機能を付加し，長机20台，椅子50台の収納スペースを設ける。  ○机椅子以外にも遊具などの収納スペースを設ける。  ○雨天でも児童が遊べる工夫  ○図書コーナー機能  ●朝夕の延長保育を実施  ●ホールを区切る可動間仕切り | Wi-Fi  照明設備  放送設備  電話（内外線）  ピアノやオルガン  200V電源 | 100名 | 195㎡ |
| 職員室 | 〇玄関と保育室へ目が行き届く配置  〇玄関と隣接  ●職員７名（所長，事務員，調理員２名，幼稚園教諭３名 | LAN端子，防犯カメラ，防犯カメラモニター  PC７台，火災報知受信機，テレビ端子  電話（内外線），放送設備  テーブル（A0サイズ作業），事務机７台，200V電源 | 職員7人 | 50㎡ |
| 相談室 | ○職員室やホールとの連携  ○オンライン等会議室を兼ねる。 | Wi-Fi，電話（内外線）  ４人掛けテーブル |  | 15㎡ |
| 保健室 | ●職員室内に保健室を設ける。  ●児童が静養できるよう工夫する。 | 可動児童用ベッド２台 | － | 23㎡ |
| 休憩・更衣室  シャワー室 | ○休憩４名，ロッカーは２０名を想定 | 流し台，給湯設備  ロッカー20名，ユニットシャワー | 休憩４名  更衣20名 | 20㎡ |
| 調理室 | ○食数：１２０名（児童数１００名，職員数２０名）  〇スムーズな動線（納品・洗浄・アレルギー対応調理・配膳・片付け）  〇台風での配送遅延を想定した食糧保存容量  〇食材搬入用事業者用駐車場（１台）  ○調理員専用の休憩室，更衣室，トイレを設ける。  ○配膳用のワゴンの動線や収納に配慮した計画とすること。 | 厨房設備，洗濯機，食器乾燥機，専用トイレ  自動手洗い器，防犯カメラ，配膳用ワゴン  電話（内外線），200V電源 | 職員３名 | 65㎡ |
| トイレ | ●児童用　０歳児（保育室内）１～２歳児用（１か所），３～５歳児用（１か所）  ○３～５歳児のトイレは園庭から利用しやすい工夫，和式トイレを１基設置。  ○大人用　職員や来賓用，多目的トイレを設ける。  ○防汚・防臭機能 | 児童用簡易シャワー各１ | － | 80㎡ |
| 飲料水設備 | ○子ども用，大人用（手洗いとの兼用も可） | － | － | － |
| 手洗足洗用設備 | ○動線に配慮して配置 | 給湯設備 | － | － |
| 玄関ホール | ○玄関，職員室，保育室，トイレ等との連携 | 防犯カメラ  展示スペース | － |  |
| 玄関 | ○職員室と隣接  〇ハブ等の進入対策  〇防犯性  〇バリアフリー  〇緊急車両との連携  〇想定配置備品…靴（長靴），雨合羽，傘，ベビーカー，お散歩カート，感染症対策備品（消毒液，検温器） | 防犯カメラ | － | 30㎡ |
| 倉庫 | 〇遊戯室，職員室との連携  〇奥行600㎜程度の棚を想定  〇動線への配慮，分散配置も可  〇子どもも片付けができることを考慮 | － | － | 40㎡ |
| 屋外倉庫 | ○０～２歳児用プール，遊具などの収納 | － | － | 15㎡ |
| 園庭 | 〇夏でも利用しやすい工夫（寒冷紗，ミスト等）  〇園庭から直接３～５歳児用室内トイレに入れる  ●【運動エリア】【遊ぶエリア】【０～２歳児が過ごせるエリア】でゾーニングする。  ●運動公園内のプールを活用するため，未満児用プールのみ設置する場所を整備 | 防犯カメラ  水栓（プール用，清掃用）  屋外プール（０～２歳児用）  屋外遊具（０～２歳児用，３～５歳児用） | － | 442.9㎡  以上 |
| シャワー室，更衣スペース | 〇園庭からアクセスしやすい  〇園児5名程度の着替えスペース，収納  〇シャワーが終わったら児童に着衣サポートが出来るスペース  ●シャワー5台・間仕切りなし | 給湯設備 | － | 35㎡ |
| 駐車場 | ○送迎用　２０台（うち５台は送迎時に雨に濡れない工夫）  ○身体障害者用　１台  ○食材搬入用　１台（調理室との連携）  ●南側既存駐車場を活用するため，職員用の駐車場は整備しない。 | 照明設備 | － | － |
| 洗濯干し場 | ●0歳児沐浴室，５歳児保育室付近，調理室付近に配置（室内外も可能） | － | － | － |